//DOOR BELL

void setup()

{

pinMode(7,INPUT);

pinMode(2,OUTPUT);

}

void loop()

{

int a;

a=digitalRead(7);

if(a==HIGH)

{

digitalWrite(2,HIGH);

}

else

{

digitalWrite(2,LOW);

}

}