void setup()

{

pinMode(0,INPUT);

pinMode(13,OUTPUT);

}

void loop()

{

int reading = digitalRead(11);

if(reading==HIGH)

{

digitalWrite(13,HIGH)

}

else{

digitalWrite(13,LOW);

}}